PANID: 0x45F2

Source: 0x621B

Ext PANID: 11:62:1b:00:01:00:00:CF

Stack Version: ZigBee Prototype

Stack Profile: Network Specific

Channels: **11**??, 14, **17**, **20**, 23, **26**

**(Got responses on these channels)**

(Most active responses have been on 11 and 26)

Sensor: 5d:28:2a

CGM/Pump: 11:62:1b

ContourNL: 15.89.94

**ch26BG113**: 2 79 127 160 25 240 232 203 75 39 240 37 69 184 59 210 20 211 49 133 112 22 118 73 81 169 83 9 203 74 7

**ch26BG101**:2 9 97 249 227 33 166 238 246 192 99 254 44 166 110 75 168 83 0 28 4 16 222 137 78 25 192 6 88 94 193